Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик Дизельний генератор розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  22870 Вінницька обл, смт. Брацлав, вул.Максима Кривоноса, 6, код ЄДРПОУ 03188091,  Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 —   31120000-3 Генератори
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2023-02-06-013772-a 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 895000грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2023 рік, становить 895000грн з ПДВ.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання — з дати підписання договору по 31.12.2023р. 
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Генератор- Тип двигуна: дизельний, чотирьохтактний  , тип- стаціонарний; номінальна потужність не менше 60кВт, максимальна потужність — не менше 85кВа, Система охолодження двигуна: рідинна ; Тип альтернатора: синхронний, безщітковий, з самозбудженням; Ступінь захисту альтернатора (не гірше): IP23; Тип панелі керування: мікропроцесорна, з РК-дисплеєм, з функцією AMF (Automatic Main Failure); Режими роботи панелі керування: запуск у ручному режимі, автоматичний режим роботи, запуск у тестовому режимі роботи; Сигналізації панелі керування: тиск та рівень мастила, температура охолоджувальної рідини, відмова пуску, перевищення частоти обертів, мінімальна та максимальна напруга акумуляторної батареї, мінімальна та максимальна напруга зарядного генератора, аварійна зупинка, запис в пам’ять панелі керування 400 останніх подій з відміткою часу та поточних параметрів; Витрати палива при 100% навантаженні (не більше): 19 л/год; Комплектація капоту не гірше: 
- Конструкція з оцинкованої сталі додатково захищена поліефірною порошковою фарбою.
- Замки і петлі з нержавіючої сталі з чорним покриттям.
-  Оглядове вікно панелі управління в дверцятах, що замикаються.
- Кнопка аварійної зупинки (червона), встановлена на зовнішній стороні корпусу.
- Точки підйому, перетягування і домкрата на базовій рамі.
- Заповнення радіатора через кришку для радіатора, що знімається, встановлену врівень з поверхнею,оснащену компресійним ущільненням.
- Акустична ізоляція вологовідштовхувальним і незаймистим матеріалом
