СТРИЖАВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
(СДБІ)

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій на об’єкті: житловий корпус Стрижавського дитячого будинку-інтернату в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ДК 021:2015: 77220000-8 — Послуги з просочування деревини), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) )

Найменування, місцезнаходження  та ідентифікаційний код Замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:
Стрижавський дитячий будинок-інтернат; 
23210, Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39; 
03188145;
 юридична   особа є одержувачем бюджетних коштів (замовник , визначений абзацом 2 п.3 ч.1  ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»).
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (за наявності):
Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій на об’єкті: житловий корпус Стрижавського дитячого будинку-інтернату в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ДК 021:2015: 77220000-8 — Послуги з просочування деревини).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями,
UA-2023-09-07-011989-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  200 000,00
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель , примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства в Україні від 18.02.2020 №275 зі змінами.
Розмір бюджетного призначення:  Згідно з планом використання бюджетних коштів на 2023 рік. Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції відповідно до НОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ ПІДОПІЧНИХ/ВИХОВАНЦІВ в інтернатних установах та затверджений Головним розпорядником коштів- Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації на 2023 рік.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з дати укладання договору по 31.12.2023 року.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі 
Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій на об’єкті: житловий корпус Стрижавського дитячого будинку-інтернату в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ДК 021:2015: 77220000-8 — Послуги з просочування деревини)
Кількість послуг – одна послуга з площею 2110,94 м2.

Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій, а саме захисту деревини вогнезахисним розчином підлягають горищні приміщення житлового корпусу Стрижавського дитячого будинку-інтернату, згідно з передбаченими обсягами у відповідності до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417 (із змінами), до «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 № 1064.
Опис:
Триповерхова будівля інтернату прямокутної форми в плані з боковими добудовами, будівля дво- та триповерхова з влаштуванням підвальних приміщень, найбільші розміри інтернату в осях 86,90 * 47,78 м., найбільша висота до гребня 14,00 м., зовнішні та внутрішні стіни, перегородки – керамічна цегла, штукатурка; горищні перекриття із пустотілих залізобетонних панелів; крівля двосхила, покрівля з металочерепиці по дерев’яним конструкціям з влаштуванням утепленням з мінеральних плит. Дерев’яні конструкції горища вогнезахисній обробці не піддавалися. Зовнішнє оздоблення виконано побілка стін вапном. Ступінь вогнестійкості будівлі ІІІ. Газо-паро-повітряна і вибухонебезпечні середовища – відсутнє. Наявність вибухонебезпечних зон – відсутні. Вітрова зона – IV.  
Підготовка поверхні конструкцій, що підлягають вогнезахисному оброблянню, входить у вартість послуг. 
Перед початком робіт з вогнезахисного обробляння Виконавець проводить чищення оброблюваних поверхонь деревини від пилу, бруду, грибкових уражень.
Придбання обладнання та матеріалів, необхідних для обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином здійснюється виконавцем та входить у вартість послуг.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 
Вогнезахисна речовина повинна бути перевірена на відповідність вимогам ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги", ГОСТ 30219-95 "Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методьі испьітаний. Транспортирование и хранение", ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитньіе для древесиньі. Методьі определения огнезащитньіх свойств" - щодо І групи вогнезахисної ефективності, корозійної дії на метал в просоченій деревині (не викликає корозію метала), індексу поширення полум'я просоченої деревини (не поширює полум'я), токсичності продуктів горіння просоченої деревини (малонебезпечні), - що повинно бути підтверджено сертифікатом (якості) відповідності, виданим акредитованим органом, на відповідність цим вимогам. 
Строк експлуатації вогнезахисту повинен складати не менше 5 років з моменту підписання акту наданих послуг/акту прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння. 
Передбачена вогнезахисна речовина повинна відповідати заданим параметрам.
Крім того, повинно бути надано інформацію, що підтверджує технічні, якісні та інші характеристики вогнезахисної речовини. 
Виконавець під час підписання договору зобов'язується:
· надати кошторис вартості послуги та договірну ціну.
· дотримуватись температурного режиму, передбаченого регламентом/ інструкцією на відповідний вогнезахисний матеріал. Нанесення на деревину вогнезахисного засобу відбувається методом розпилення речовини або малярськими пензлями, валиками. При механізованому способі засіб наноситься за 1-2 рази, при ручному 2-3 рази (до досягнення необхідного поглинання його робочого розчину) з просушкою деревини в інтервалах між нанесеннями 2 години.  
· не допускати забруднення навколишнього середовища, дотримуватись при наданні послуг правил у сфері безпеки та охорони довкілля.
· негайно повідомляти Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
· дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, при роботі використовувати індивідуальні засоби захисту: окуляри, гумові рукавички, захисний одяг.
· забезпечити вивезення будівельного сміття, побутових відходів, накопичених в процесі надання послуги,  в спеціально відведені місця.
· виконавець повинен мати чинну ліцензію державного зразка, що підтверджує право на виконання робіт протипожежного призначення, а саме: «Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).У складі пропозиції надається копія ліцензії або письмове пояснення щодо наявності ліцензії в електронному вигляді із зазначенням номеру, дати видачі, строку дії та   посиланням на відповідний орган ліцензування.
· після закінчення проведення вогнезахисної обробки Учасник здійснює експертизу зразків оброблених поверхонь та надає Замовнику протокол експрес-методу визначення якості проведеного вогнезахисту дерев’яних конструкцій, виданий лабораторією, що має ліцензію, видану ДСНС України та оформлює акт перевірки відповідності вогнезахисту згідно додатку 3 «Правил з вогнезахисту», затверджених наказом МВС України № 1064 від 26.12.2018 р. Витрати по проведенню експертизи зразків оброблених поверхонь покладаються на Учасника.
· У складі тендерної пропозиції Учасник надає копію сертифікату відповідності на вогнезахисний засіб,  який буде застосований при виконанні послуг, а також завірену копію Регламенту робіт з вогнезахисту, затвердженого виробником вогнезахисного засобу в установленому порядку. (Правила з вогнезахисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2018 року № 1064). 
Забороняється виконувати роботи з вогнезахисту у кліматичних умовах, які не відповідають вимогам, визначеним Регламентом на вогнезахисний засіб.
Роботи з вогнезахисту виконуються суб’єктами господарювання на підставі проектної документації, розробленої і затвердженої згідно з чинним законодавством та з урахуванням вимог Регламенту.  У складі пропозиції Учасник надає кошторисну документацію, складену із використанням програмного комплексу, що дозволений до використання на ринку України і може використовуватись учасниками для відповідних розрахунків (визначення вартості договірної ціни та проведення взаєморозрахунків). Кошторис має складатись з договірної ціни,  локального кошторису, відомостей про ресурси, пояснювальної записки.
Працівники Виконавця повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту, спецодягом та використовувати їх за призначенням. У складі пропозиції для підтвердження цієї вимоги надається гарантійний лист.
За результатами наданих послуг Виконавець надає супровідну первинну документацію: 
· акт приймання передачі послуг (робіт),
· копії засвідчених Виконавцем документів щодо підтвердження  результатів перевірки якості виконаних послуг з вогнезахисної обробки, а саме:  
копію проекту виконання робіт/послуг з вогнезахисного оброблення,  
копію ліцензії на право виконання послуг з вогнезахисного оброблення,
копію сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб, 
результати експертизи зразків оброблених поверхонь.
Виконавець після вогнезахисного обробляння повинен установити таблички, форма та зміст яких наводиться:


Зразок табличкиЗДІЙСНЕНО ВОГНЕЗАХИСТ
Фірмовий знак підприємства
(за наявності)

(назва та місцезнаходження суб’єкта господарювання)
_____________________________________________________________________             
(код ЄДРПОУ, контактні телефони)
_____________________________________________________________________             
(серія, номер та термін дії ліцензії)
_____________________________________________________________________             
(перелік виконаних робіт з вогнезахисту та повна назва застосованого засобу)
_____________________________________________________________________             
(дата закінчення робіт з вогнезахисного обробляння)
_____________________________________________________________________             
(дата заміни або повторного вогнезахисного обробляння)
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Мінімальні розміри таблички 210 * 148 мм (формат А5). Таблички виготовляються з паперу, пластику, фанери, металу та інших матеріалів, які мають щільну структуру. Якщо застосовується папір, то його щільність повинна бути не менше ніж 0,2 кг/м2 , а лицьовий бік таблички захищається за допомогою ламінування. Нанесення інформації виконується тільки з одного боку таблички. Спосіб нанесення залежить від матеріалу, з якого виготовлена табличка, і повинен забезпечувати зберігання нанесеної інформації впродовж строку експлуатації вогнезахисту.
Якщо надана послуга виявиться неякісною, Учасник зобов’язаний виправити недоліки за рахунок власних коштів. 
	Переможець зобов'язується надати послуги протягом 10 робочих днів від моменту підписання договору.
Учасник повинен надати в електронному (рекомендовано сканованому в форматі рdf ) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:
1.  Заповнену ТЕНДЕРНУ ФОРМУ «ПРОПОЗИЦІЯ», яка подається за наведеною формою нижче:
ТЕНДЕРНА ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)  
Ми, (найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю  Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій на об’єкті: житловий корпус Стрижавського дитячого будинку-інтернату в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (код ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю. 
1. Повне найменування учасника ___________________________________________________________ 
2. Адреса (місце знаходження)______________________________________________________________ 
3. Телефон, електронна адреса_______________________________________________________________ 
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ___________________________________________________ 
5. Уповноважений представник учасника на підписання документів пропозиції та документів за результатами процедури закупівлі ________________________________________________________________________________ 
6. Цінова пропозиція (заповнити таблицю) 
	№
з/п
	Найменування
	Од. виміру
	Кількість

	Ціна за одиницю з/без ПДВ, грн.
	Сума з/без ПДВ, грн.

	1
	Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій (код ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини
	м2
	2110,94
	
	

	Без ПДВ:
	

	ПДВ:
	

	Разом_____ПДВ:
	


Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує виконувати за Договором з урахуванням ПДВ. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. 
1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно із умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 
МП ________________________________________________ 
              (Підпис уповноваженого представника підприємства, організації, установи) 
Примітка: 
· Учасники повинні дотримуватись встановленої форми. 
· Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим 
· Якщо Учасник не являється платником податку на додану вартість або звільнений від податків, у складі своєї пропозиції такий Учасник надає всі відповідні документи 
· Учасник який не являється платником податку на додану вартість «ціну за одиницю грн.» та «загальна вартість грн.» вказується без ПДВ. 
2. Відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання
3. Підтверджуючий документ про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
4. Копії діючих сертифікатів на вогнезахисний засіб та регламенту робіт з вогнезахисту.
5. Копія документа, що підтверджує повноваження особи на укладення договору та підписання документів, які передбачені вимогами замовника від імені учасника під час проведення процедури закупівлі (наказ про призначення особи на посаду керівника, та/або         протокол або витяг з протоколу загальних зборів, та/або довіреність, та/або доручення, тощо).
6. Копії документів (сторінок документа), які ідентифікують особу учасника та  місце її реєстрації (для фізичних осіб).
7. У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.
8. Гарантійний лист про те, що послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій передбачають використання матеріалів з визначеними згідно вимог чинного законодавства вогнезахисним характеристиками з терміном вогнезахисної дії не менше 5 років та учасник гарантує виконання зазначених строків.
9. Гарантійний лист про оплату вартості послуг з експертизи обсягу та якості наданих послуг з просочування деревини після закінчення їх виконання.


