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ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівліПоточний ремонт покрівлі будівлі складського корпусу (заходи з енергозбереження) Антопільського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою:Вінницька область Тульчинський район ,с. Антопіль вул. Вишнева,46, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

       (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


Мета проведення закупівлі: поточний ремонт покрівлі (заходи енеогозбереження)
Замовник:Антопільський психоневрологічний інтернат
ЄДРПОУ:03188108
Вид процедури: Відкриті торги з особливостями.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-17-006078-a
Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі будівлі складського корпусу (заходи з енергозбереження) Антопільського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою:Вінницька область Тульчинський район ,с. Антопіль вул. Вишнева,46
«Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -  ДК 021:2015: код 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Предмет закупівлі визначений замовником відповідно до вимог Закону та Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708.Предмет закупівліПоточний ремонт покрівлі будівлі складського корпусу (заходи з енергозбереження) Антопільського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тульчинський район ,с. Антопіль вул. Вишнева,46  визначено відповідно до пункту 27 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» за окремим об’єктом.

Очікувана вартість предмета закупівлі:	2`081`712.00 грн з ПДВ


ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

                                         ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись будівельних норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, охорони праці, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля. 
Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги). 
Термін виконання робіт (надання послуг) визначається умовами договору та цією тендерною документацією.
У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організовується проведення технічного нагляду.
Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів. 	
Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України.  
Матеріали, які будуть використовуватися в ході виконання робіт, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.
Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 3 роки від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3.
Під час укладення договору про закупівлю Договірна ціна має бути складена Переможцем торгів відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України (далі-КНУ), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», та надана Замовнику в електронному вигляді у програмному комплексі АВК або “Будівельні Технології: Кошторис 8”, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними.
Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути підтверджена при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт, ціни на матеріали мають бути не вищою за середню ціну у регіоні. 
Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних характеристиках до предмету закупівлі є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».



1.Технічні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.
Вимоги щодо обсягу робіт
	Об'ємиробіт

	№
Ч.ч.
	
Найменуванняробіт і витрат

	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисівтощо з листової сталі
	м
	15
	

	2
	Розбиранняводостічних труб з листовоїсталі з землітапомостів
	м
	18
	

	3
	Розбиранняпокриттівпокрівлі з листовоїсталі
	м2
	270,5
	

	4
	Розбирання лат [решетування] з дощоксуцільних
	м2
	270,5
	

	5
	Улаштування з листовоїсталіфартухів до слуховихвікон
	шт
	3
	

	6
	Заміназгнилихдощок чистого карнизу
	м дощок
	340
	

	7
	Ремонт напівкруглихслуховихвікон
	вікно
	3
	

	8
	Закріпленнягідроізоляційноїплівкиконтррейкою.
	 м2
	270,5
	

	9
	Улаштуванняпрокладноїпароізоляції
	м2
	270,5
	

	10
	Улаштування лат [решетування] складноїконфігурації з
прозорами
	 м2
	270,5
	

	11
	Улаштуванняпокриття з листовоїсталіпокрівліскладної
конфігурації
	 м2
	270,5
	

	12
	Улаштуванняпароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівкиполіетиленової
	 м2
	230
	

	13
	Теплоізоляціяпокриттів та перекриттіввиробами з
волокнистих і зернистихматеріалів насухо
	м3
	46
	

	14
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готовихелементів
	м
	18
	

	15
	Улаштування жолобів підвісних з покрівельної сталі
	м
	54,3
	

	16
	Установлення та розбираннязовнішніхметалевих
трубчастихінвентарнихриштувань, висотариштувань
до 16 м
	м2
	340
	

	17
	Навантаженнясміттявручну
	 т
	6
	


	18
	Перевезеннясміття до 1 км
	т
	6
	




	Вимоги до основних матеріальних ресурсів
	

	
	

	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	I. Витрати труда
	
	

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	3271,71

	2
	
	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками
	розряд
	3,8

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	  -    

	4
	
	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками
	розряд
	  -    

	5
	
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
	люд.год
	5,32

	6
	
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 
	розряд
	3,4

	7
	
	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття
	люд.год
	0,29

	8
	
	 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу
	люд.год
	  -    

	9
	
	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:
	
	

	9.1
	
	    загальновиробничих витрат
	люд.год
	-

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	  Разом  кошторисна трудомісткість
	люд.год
	3277,32

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	  Середній розряд робіт
	розряд
	3,8

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	II. Будівельні машини і механізми
	
	

	10
	КБМ202-970
	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т
	маш. год
	5,21342

	11
	С311-1-М
	Перевезення сміття до 1 км
	т
	6

	
	
	
	
	

	
	
	 Разом по розділу II
	грн.
	

	
	
	      в тому числі енергоносії:
	
	

	
	
	Електроенергія
	кВт-год
	2,19

	
	
	Мастильні матеріали
	кг
	0,104

	
	
	
	
	

	

12
	

КБМ270-90
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
Пилка дискова електрична
	

маш.год
	

22,08

	13
	КБМ270-123
	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг
	маш. год
	0,759

	
	
	
	
	

	
	
	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
	
	

	14
	&С1-1-1-1-1-
86-1
варіант 1
	Покрівельна супердифузійна мембрана
Strotex 1300 Basic 115 г СтротексБейсік
	м2
	311,075

	15
	&С1-1-1-1-1-
86-10
варіант 1
	Воронка водостічна RAL 9006
	шт
	6

	16
	&С1-1-1-1-1-
86-10
варіант 2
	Коліна водостічніRAL 9006
	шт
	57

	17
	&С1-1-1-1-1-
86-10
варіант 3
	КріпленятрубиRAL 9006
	шт
	105

	18
	&С1-1-1-1-1-
86-10
варіант 4
	КріпленяжолобаRAL 9006
	шт
	110

	19
	С111-175
	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм
	т
	0,03406

	
	
	
	
	


	20
	С111-195
	Цвяхи толеві круглі 3,0х40 мм
	т
	0,00541

	
	
	
	
	

	21
	С111-782
	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг
	т
	0,0171

	22
	С111-787
	Поковки з квадратних заготовок оцинковані,
маса 1,8 кг
	т
	0,091767

	23
	С111-797
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм
	т
	0,000054

	
	
	
	
	

	24
	&С111-829-6-
К
варіант 1
	Металопрофіль (гребнева планка) t=400 мм
	м
	55

	25
	&С111-829-6-
К
варіант 2
	Лобова планка t=350 ммRAL 9006
	м
	24,7

	
	
	
	
	

	26
	&С111-829-6-
К
варіант 4
	Металопрофіль (фатух слухового вікна)
t=400 ммRAL 9006
	м
	5

	
	
	
	
	

	27
	&С111-829-7-
Л
варіант 1
	Металопрофіль (єндова) t=625 ммRAL 9006
	м
	14

	28
	С111-1739
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм
	кг
	0,543

	29
	&С111-1797-
37
варіант 1
	Жолоб металевий сірий RAL 9006
	м
	55

	30
	&С111-1797-
37
варіант 2
	Водостічні труби металеві RAL 9006
	м
	18

	31
	&С111-1804-
20
варіант 1
	Гладкий лист 0,5 мм RAL 9006
	м2
	338,125




		32
	С111-1843
	Сталеві деталі риштувань
	т
	0,1224

	33
	С111-1853-1
	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм
	т
	0,0020634

	
	
	
	
	

	34
	С111-1853-3
	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
	т
	0,0068

	35
	С111-1853-4
	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм
	т
	0,028968

	36

37
	+С111-1858
варіант 1
С111-1715-П варіант 2
	Клямер нерухомий для фальцевої покрівлі

Пароізоляційна плівка Strotex 110PI  (країна походження товару Польща) 
	1000шт

м2
	1,623

264,5

	38
	С112-8
	Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см
	м3
	0,153

	39
	+С112-52
варіант 1
	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,
5 м, 50х30 мм, II сорт
	м3
	0,793

	40

41


42

43



	+С112-53

+С112-60


+С112-136

+С114-5-У варіант 1

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт
Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм, і більше ІІ сорт
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м,усі  ширина , товщина 32 , 40мм, ІІ сорт
Базальтовий утеплювач Knauf 45 кг/м3 (100мм) (країна походження товару Чехія)
	м3

м3


м3

м3
	1,7

0,279


5,41

46,92

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	44
	С123-521
	Дерев'яні деталі риштувань
	м3
	0,0255

	
	
	
	
	

	45
	+С121-783
варіант 1
	Металоконструкції індивідуальні (зворотнiй
матерiал)
    у тому числі неоподаткована ПДВ
	т

грн.
	0,9

	
	
	
	
	

	
	
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	
	

	46
	С1999-9001
	Електроенергія
Разом
	кВт-год
грн.
	7,3678

	
	
	
	
	

	
	
	 Разом по розділу III
Усього вартість , що неоподаткована ПДВ

	грн.
грн.
	

	
	
	Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи ІІ, IV,V) 
Підсумковівитратиенергоносіїв для усіх машин
	грн.
	

	
	
	Електроенергія
	кВт-год
	9,557

	
	
	
	
	

	
	
	Мастильні матеріали
	кг
	0,104

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Примітка: До усіх вищезазначених матеріалів (товарів), що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” -  відповідно до ст. 23 Закону. 
[bookmark: _Hlk162355269]Обґрунтування посилання: використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Усі показники та функціональні можливості еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

ВАЖЛИВО:
      У разі якщо Учасник  процедури закупівлі є платником податку на додану вартість, а операція з постачання предмету закупівлі підлягає оподаткуванню податком на додану вартість під час подання пропозиції в електронній системі закупівель незалежно від того, чи є учасник платником ПДВ, в електронній формі зазначається ціна пропозиції БЕЗ ПДВ відповідно до норм абзацу 1 пункту 31 Особливостей - У тендерній пропозиції ціна подається без урахування податку на додану вартість.

       2. Учасники у складі пропозиції повинні надати документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:

1. Погоджену та підписану  Технічну Специфікацію  відповідно до цього Додатку 2до тендерної документації.
2. Документ, який містить ціну пропозиції -Договірну ціну, та розраховану на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі Настанова).Договірна ціна: є твердою.

Договірна ціна має бути складена у програмному комплексі, бажано АВК-5 або у будь-якому іншому програмному комплексі, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення, рекомендованому Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до застосування та має містити підтверджуючі розрахунки:

· локальний кошторис;
· зведений кошторис з пояснювальною запискою;
· розрахунок загальновиробничих витрат;
· розрахунок адміністративних витрат;
· розрахунок прибутку;
· розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;
· підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису.


3.  Учасник повинен виконати послуги./роботи (замовлені цією закупівлею) якісно у кількості та терміни встановлені замовником. Будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції повинні відповідати вимогам проектів ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва, про що учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу в системі Prozorro оголошення про проведення закупівлі.
4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію Декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на виконання робіт підвищеної небезпеки видану  відповідно вимог чинного законодавства уповноваженим на це органом на учасника та/або субпідрядника на  такі роботи підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті 1,3 м, верхолазні роботи.
5. Учасник або субпідрядник/співвиконавець в своїй діяльності повинен використовувати систему управління якістю. Для підтвердження застосування заходів із управляння якістю  під час виконання поточного ремонту , учасник у складі тендерної пропозиції  надає  копію діючого (чинного) сертифікату ISO 9001:2015,  або ДСТУ ENISO 9001:2018 виданого учаснику або субпідряднику/співвиконавцю, що засвідчує використання ним системи управління (менеджменту) якості Сфера дії сертифіката має поширюватись на предмет закупівлі  поточний ремонт та/або капітальний ремонт та/або будівельні роботи.
6.  Учасник повинен підтвердити наявність програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін, наступними документами:
       - сканкопія діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін;
         - сканкопія ліцензії на використання програмного комплексу  АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника).



2. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі затвердженої проектної документації (робочого проєкту) з урахуванням вимог Настанови з визначення вартості будівництва (наказ Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 зі змінами, у тому числі Зміни № 5, затвердженої наказом Мінрозвитку від 09.03.2026 № 456 та Зміни №6 затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 08 червня 2026 року № 1069. Вона набрала чинності 16 червня 2026 року) та Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 24.11.2024 № 26335. При цьому з розрахунку очікуваної вартості виключено витрати, передбачені главами  10 та 12 зведеного кошторисного розрахунку.
Очікувана вартість предмету закупівлі  в річному плані   2`081`712.00  грн з ПДВ зазначена  з урахуванням податку на додану вартість  так як операція з постачання такого товару/послуги /роботи (предмету закупівлі)   підлягає оподаткуванню податком на додану вартість відповідно до законодавства зі ставкою 20%.
  Для оголошення закупівлівідповідно до п.10 Особливостей  1178,  та відповідно вимог п.26 Особливостей за предметом закупівлі Поточний ремонт покрівлі будівлі складського корпусу (заходи з енергозбереження) Антопільського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тульчинський район ,с. Антопіль вул. Вишнева,46-1`734`760.00грнбез ПДВ
[bookmark: _GoBack]Додатки до обґрунтування:розроблена проектно-кошторисна документація Поточний ремонт покрівлі будівлі складського корпусу (заходи з енергозбереження) Антопільського психоневрологічного інтернату розташованого за адресою: Вінницька область Тульчинський район ,с. Антопіль вул. Вишнева,46.
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