ЛАДИЖИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 21722269, Категорія замовника: п. 3 ч.4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» - підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Послуга з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищ в будівлях код за ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги - UA-2023-05-10-010565-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 196000 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 196000 грн   з згідно з розрахунком до кошторису на 2023 рік.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання з дати укладання договору  по 01.08.2023 р. 
Надання послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних елементів горищ будівель/споруд проводиться відповідно до  наявного у Замовника плану проведення робіт з вогнезахисного оброблення дерев’яних елементів даху будівель/споруд засобами вогнезахисту. 
1. Склад та обсяг надання послуги:
	№ п/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Орієнтовний обсяг

	1
	Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищ в будівлях, у тому числі 
	м²
	1794,00

	1.1
	Житловий корпус № 1 
	м²
	598,00

	1.2
	Житловий корпус № 2
	м²
	598,00

	1.3
	Житловий корпус № 3
	м²
	598,00 


 
Проводити обробку вогнебіозахисним засобом для поверхневої обробки деревини, який забезпечує захист від загоряння і поширення полум'я, переводить деревину в важкогорючий і важкозаймистий матеріал, забезпечує I (першу) групу вогнезахисної ефективності, що відповідає будівельним нормам ДБН В.1.1.7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
Використовувати сертифікований вогнебіозахисний засіб з терміном вогнезахисної дії не менше 5 років.
Дотримуватись температурного режиму, передбаченого регламентом/ інструкцією на відповідний вогнезахисний матеріал.  Нанесення на деревину вогнебіозахисного за-собу відбувається методом розпилення краскопультом або малярськими пензлями, валиками. При механізованому способі засіб наноситься за 1-2 рази, при ручному 2-3 рази (до досягнення необхідного поглинання його робочого розчину) з просушкою деревини в інтервалах між нанесеннями 2 години.  
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